**Додаток № 1**

**до запиту цінової пропозиції**

03/2022

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

Уважновивчивши умови запиту цінової пропозиції, цимподаємо на участь у торгах свою ціновупропозицію:

1. Повне найменування Учасника

2. Фізичне місцезнаходження

3. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові)

4. Код ЄДРПОУ

5. Статус платника податків : *платник чи неплатник ПДВ*(обрати статус – підкреслить свій варіант).

6. Цінова пропозиція: заповнить таблицю :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Специфікація** | **Од.** | **Кількість** | **Ціна за 1 штуку грн. без ПДВ** |
| **Ремонтні роботи** |  |  |  |  |
|  | Знімання шпалер простих та поліпшених |  | 100м2 |  |
|  | *Розбирання покриттів підлог з щитового*  *паркету* | *100м2* | *1,0485* |  |
|  | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних*  *стінах з відбиванням штукатурки в укосах* | *100 шт* | *0,09* |  |
|  | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,165 |  |
|  | Знімання наличників | 100 м | 0,8 |  |
|  | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 0,35 |  |
|  | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,25 |  |
|  | Демонтаж світильників з лампами  розжарювання | 100шт | 0,06 |  |
|  | *Розбирання облицювання стін з керамічних*  *глазурованих плиток* | *100м2* | *0,242* |  |
|  | *Протравлення кварцовим грунтом* | *100м2* | *4,4155* |  |
|  | *Улаштування основи з сітки* | *100м2* | *3,367* |  |
|  | *Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *3,367* |  |
|  | *Додавати на 1 мм зміни товщини*  *шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* | *100м2* | *3,367* |  |
|  | *Шпаклювання стiн шпаклiвкою* | *100м2* | *3,367* |  |
|  | *Додавати на 1 мм зміни товщини*  *шпаклювання стін* | *100м2* | *3,367* |  |
|  | Установлення перфорованих штукатурних  кутиків | 100м | 0,8 |  |
|  | *Поліпшене фарбування*  *полівінілацетатними водоемульсійними*  *сумішами стін по збірних конструкціях,*  *підготовлених під фарбування* | *100м2* | *3,367* |  |
|  | *Покриття олійними або спиртовими*  *лаками по пофарбованій або*  *погрунтованій поверхні стін за 1 раз* | *100м2* | *1,785* |  |
|  | *Улаштування каркасу однорівневих*  *підвісних стель із металевих профілів* | *100м2* | *0,98* |  |
|  | *Улаштування підшивки горизонтальних*  *поверхонь підвісних стель*  *гіпсокартонними або гіпсоволокнистими*  *листами* | *100 м2* | *0,98* |  |
|  | *Шпаклювання стель шпаклівкою*  *модифікованою цементною* | *100м2* | *0,98* |  |
|  | *Додавати на 1 мм зміни товщини*  *шпаклювання стель* | *100м2* | *0,98* |  |
|  | *Поліпшене фарбування*  *полівінілацетатними водоемульсійними*  *сумішами стель по збірних конструкціях,*  *підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,98* |  |
|  | *Улаштування гіпсових погонних ліпних*  *виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи*  *тощо] висотою до 100 мм* | *м* | *120* |  |
|  | *Улаштування цементної стяжки*  *товщиною 20 мм по бетонній основі*  *площею понад 20 м2* | *100м2* | *1,0485* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *На кожні 5 мм зміни товщини шару*  *цементної стяжки додавати або*  *виключати* | *100м2* | *1,0485* |  |
|  | *Улаштування покриттів з керамічних*  *плиток на розчині із сухої клеючої суміші*  *кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *1,0485* |  |
|  | *Облицювання поверхонь стін керамічними*  *плитками на розчині із сухої клеючої*  *суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12*  *шт* | *100м2* | *0,242* |  |
|  | *Улаштування плінтусів шириною 100 мм з*  *керамічних плиток розміром 30х30 см на*  *розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *12* |  |
|  | *Заповнення дверних прорізів ламінованими*  *дверними блоками із застосуванням*  *анкерів і монтажної піни* | *1 блок* | *8* |  |
|  | *Улаштування плінтусів шириною 100 мм з*  *керамічних плиток розміром 30х30 см на*  *розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *12* |  |
|  | *Установлення металевих дверних коробок*  *із навішуванням дверних полотен* | *100м2* | *0,0174* |  |
| **Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |
|  | *Прокладання проводів при схованій*  *проводці в борознах* | *100м* | *2,3* |  |
|  | *Установлення розподільних коробок* | *100шт* | *0,2* |  |
|  | *Установлення вимикачів утопленого типу*  *при схованій проводці, 1-клавішних* | *100шт* | *0,12* |  |
|  | *Установлення штепсельних розеток*  *утопленого типу при схованій проводці* | *100шт* | *0,29* |  |
|  | *Установлення блоків з кількістю*  *установлюваних апаратів [вимикачів і*  *штепсельних розеток] до 3* | *100шт* | *0,01* |  |
|  | *Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір*  *сторони гнізда 130 мм* | *100шт* | *0,3* |  |
|  | *Установлення щитків освітлювальних*  *групових масою до 3 кг у готовій ніші або*  *на стіні* | *шт* | *1* |  |
|  | *Монтаж світильників для люмінесцентних*  *ламп, які встановлюються на штирах,*  *кількість ламп 1 шт* | *100шт* | *0,1* |  |
|  | *Установлення муфтових кранів*  *водорозбірних* | *100 шт* | *0,06* |  |
| **Інші завершальні будівельні роботи** |  |  |  |  |
|  | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,049 |  |
|  | Навантаження сміття вручну | 1 т | 4,9 |  |
|  | Перевезення сміття до 10 км | т | 4,9 |  |
| **Ресурси** |  |  |  |  |
|  | Трижильний кабель напругою до 660в  перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг | 1000м | 0,1 |  |
|  | Трижильний кабель напругою до 660в  перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг | 1000м | 0,13 |  |
|  | Розетка подвійна з заземленням | шт | 14 |  |
|  | Вимикач 220В білий | шт | 12 |  |
|  | Хрестики для плитки | шт. | 757,017 |  |
|  | Піна монтажна Soudal 750мл | шт | 6 |  |
|  | Хрестики | шт | 174,724 |  |
|  | Плитки керамічні глазуровані для  внутрішнього облицювання стін | м2 | 24,442 |  |
|  | Плитки керамiчнi для пiдлог | м2 | 119,427 |  |
|  | Листи гiпсокартоннi | м2 | 102,9 |  |
|  | Профілі металеві алюмінієві 27х27 | м | 82,2 |  |
|  | Профілі металеві алюмінієві 60х27 | м | 250 |  |
|  | Подовжувач профілів 60/27 однорівневий | шт | 29 |  |
|  | Сітка шпаклювальна | м2 | 370,37 |  |
|  | Підвіс в комплекті з тягою | комплект | 69 |  |
|  | Клей для плитки | кг | 125,84 |  |
|  | Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм | т | 0,001552 |  |
|  | Папір шліфувальний | м2 | 8,9453 |  |
|  | Грунтовка глибокого проникнення | л | 77,7660 |  |
|  | Фарба полівінілацетатна | л | 279,741 |  |
|  | Кольоровий шов 2-5мм | кг | 10,9626 |  |
|  | Лак масляний | т | 0,019635 |  |
|  | Стрічка ущільнувальна | м | 88,2 |  |
|  | Стрічка поліетиленова з липким шаром,  марка А | кг | 0,14 |  |
|  | Стрiчка армувальна | м | 97,02 |  |
|  | Багет | м | 120 |  |
|  | Кутики штукатурні металеві оцинковані  перфоровані | м | 84 |  |
|  | Шпаклiвка | кг | 2291,12 |  |
|  | Дюбелі металеві | шт | 69 |  |
|  | Клеюча сумiш для керамiчної плитки | кг | 607,62 |  |
|  | Кольоровий шов 2-5мм | кг | 53,0739 |  |
|  | Грунтувка | кг | 108,675 |  |
|  | Блоки дверні 900х2050 | шт | 8 |  |
|  | Коробка підрозетник | шт | 30 |  |
|  | Коробка підрозетник трійний | шт | 1 |  |
|  | Коробка зєднувальна | шт | 20 |  |
|  | Двері металеві | шт | 1 |  |
|  | Кран 1/2 | шт | 6 |  |
|  | Вода | м3 | 0,00025 |  |
|  | Дюбелі пластмасові | шт | 164 |  |
|  | З"єднувач типу - Краб | шт | 167 |  |
|  | Грунтовка кварцова | кг | 88,31 |  |
|  | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М150 | м3 | 10,6947 |  |
|  | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,053 |  |
|  | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,1573 |  |
|  | Саморізи 3,5х9,5мм | 100шт | 15,29 |  |
|  | Саморізи 3,5х25мм | 100шт | 20,58 |  |
|  | Наконечники алюмінієві для опресування 35-  10-8а | 100шт | 0,0612 |  |
|  | Очіс льняний | т | 0,000009 |  |
|  | Перемичка заземлювальна | шт | 2 |  |
|  | Шпилька | комплект | 20,4 |  |
|  | Клей рідкі цвяхи | шт | 5 |  |
|  | Автоматичний РЗВ 25А | шт | 1 |  |
|  | Автоматичний вимикач АВВ 2/32А С 6кА | шт | 1 |  |
|  | Автоматичний вимикач АВВ 2/20А С 6кА | шт | 7 |  |
|  | Автоматичний вимикач АВВ 1/10А С 6кА | шт | 2 |  |
|  | Блок розеток трійних | шт | 1 |  |
|  | Щиток вн.на 16 модулів | шт | 1 |  |
| **Витрати труда** |  |  |  |  |

9. Ми зобов’язуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 20 днів з дня подання цінової пропозиції. Наша пропозиція є обов’язковою для нас.

10. Якщо наша пропозицію буде обрано, ми зобов’язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не пізніше ніж через 3 робочих днів з дати отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

11. Одночасно засвідчуємо, що наша компанія не є банкрутом і не ліквідовується, не має справи у судовому впровадженні, не укладала угоди з кредиторами, не призупиняла діяльність, не є учасником процесів з даних питань, не знаходиться в будь якій аналогічній ситуації, що випливає із подібної процедури відповідно до національних правил чи законодавства; одночасно повідомляємо, що не існує обставин конфлікту інтересів між замовником і нами, а саме, відсутні родинні, емоційні зв’язки, спільні політичні, економічні чи інші види інтересу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада керівника учасника

або уповноваженої ним особи) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.